Profil colorimétrique SC9500 Oyster lustré – Appel à candidatures 2026

Ce profil ICM est fourni par l’association BarroPhoto.
Il est destiné uniquement à l’épreuvage écran (simulation de rendu) dans les logiciels de retouche
tels que Adobe Photoshop, Adobe Lightroom ou tout autre logiciel compatible.

Il ne doit jamais être utilisé pour convertir ou exporter des images.
Les fichiers finaux doivent impérativement être exportés avec le profil Adobe RGB (1998).


Comment installer le profil ICM ?

– Sur Windows
Faites un clic droit sur le fichier .icm
Sélectionnez Installer le profil


– Sur macOS
Copiez-le dans le dossier suivant : Bibliothèque/ColorSync/Profiles (pour tous les utilisateurs)
ou Utilisateur/Bibliothèque/ColorSync/Profiles (pour un seul utilisateur)

Redémarrez vos logiciels si nécessaire.




